邵环评（开）〔2020〕72号

**关于年产1230吨日用品生产线建设项目环境影响报告表的批复**

邵东县宋家塘鑫尔佳纸塑制品厂：

你公司报送的《年产1230吨日用品生产线建设项目环境影响报告表》等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位拟投资400万元在湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道办事处长虹路7号（E111.724162°，N27.248439°）,建设年产1230吨日用品生产线项目。项目总占地面积为2687.4m2，主要建设内容包括：生产车间、原料仓库、成品仓库、食堂和宿舍，并配套建设环保工程、给排水、电力等辅助工程。项目符合国家产业政策，根据湖南景诚环境工程有限公司编制的环境影响报告表的分析结论，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，同意该项目的建设。

二、在项目的建设、运营过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、强化废水污染防治。项目五生产废水产生，生活废水经化粪池处理后，排入污水管网，进入污水处理厂进一步处理。

2、控制废气污染物排放。注塑和热成型工序中产生的废气，采取集气罩收集+UV光解处理装置处理，处理后的废气分别通过不低于15米高的排气筒排放；制蜡过程中产生少量的废气经集气罩收集后通过不低于15米高排气筒直接排放。有组织外排废气浓度须达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)有组织排放标准限值；破碎间安装雾化喷淋装置进行降尘处理，无组织外排废气浓度须达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表9规定的无组织排放标准限值。食堂安装油烟净化器，并按规范设置排烟管道，排放油烟浓度须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的标准限值。

3、加强噪声控制管理。选用低噪声设备，优化布局，对设备采取基础减震，隔声等措施，并加强设备维修保养，保证其低噪声状态运转，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废物妥善处置。固废按照“无害化、资源化、 减量化”原则管理，不合格产品破碎后回收利用；生活垃圾交由环卫部门处置；废润滑油、废脱模剂和废紫外灯管收集后暂存入危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处理。危废收集、暂存、运送须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《环境保护图形标志固体贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求管理。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、落实排污许可管理制度，在启动生产设施或者在实际排污之前，须申请办理排污许可证或完成排污许可信息登记。

四、工程竣工后，应当依法开展项目竣工环境保护验收，并接受环境保护行政主管部门的监督检查。

邵阳市生态环境局邵东分局

2020年12月16日