**邵环评[2019]57号**

**关于邵东县金广煤炭矿品厂年洗选原煤3万吨建设项目环境影响报告表的批复**

邵东县金广煤炭矿品厂：

你单位报送的《邵东县金广煤炭矿品厂年洗选原煤3万吨建设项目环境影响报告表》和项目申请批复报告已收悉。经研究，现批复如下：

1. 你单位投资200万元在邵东县牛马司镇柳桥村（E111.704109°N27.271851°）建设年洗选原煤3万吨项目，产品为精煤，副产品为中煤和浮煤，其产能为精煤2400t/a、中煤1200t/a、浮煤1800t/a。项目占地面积5336平方米，主要包括原煤破碎、筛分车间、主洗车间、原煤堆存库、精煤堆存库、副产品堆库、办公楼等工程，同时配套建设化粪池、隔油池、沉淀池等环保设施。根据国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（2011年本），该项目符合国家产业政策要求。你单位由于未办理环评报批和验收手续，我局已对此予以了查处。根据长沙振新环境保护开发有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。
2. 在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产不外排；初期雨水经沉淀处理后做为生产补充水；生活污水经化粪池处理后用作农家肥。煤泥水收集池、浮煤储存池、循环水池、压滤水沉淀池、中煤池、矸石池、煤泥堆存点按重点防治区采取防渗措施。

2、强化废气污染防治。破碎、筛分采取湿法作业；原煤、精煤、中煤、矸石、煤泥储存于封闭棚内，原煤输送廊道封闭，对转载跌落点（处）、装卸点（处）采取洒水喷淋措施，确保外排粉尘达到《煤炭工业污染物综合排放标准》（GB20426-2006）中表5的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟专用管道排放，外排的油烟废气须满足《食堂油烟排放标准》（GB18483-2001）。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保北面厂界（靠G320国道一側）噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他三面厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。原煤洗选出来的矸石暂存于矸石池定期外售砖厂；煤泥暂存于固废棚定期外售砖厂；生活垃圾统一收集后交由环卫部门送往垃圾填埋场填埋。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2019年9月24日

抄送：牛马司镇人民政府 长沙振新环境保护开发有限公司