**邵环评[2020]69号**

**关于邵东县兴顺五金工具厂年产180万把扳手生产线建设项目环境影响报告表的批复**

邵东县兴顺五金工具厂：

你单位报送的《邵东兴顺五金工具厂年产180万把扳手生产线建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资180万元在邵东市仙槎桥镇平阳村（E111.691262° N27.146548°）建设年产180万把扳手生产线。项目占地面积1600平方米，主要包括生产车间（锻压车间、拋磨车间、研磨车间）、原料堆放区、成品堆放区、综合楼等主体工程，同时配套建设除尘器、化粪池、沉淀池等环保设施。该项目符合国家产业政策要求。你单位在没有报批环评文件的情况下擅自动工建设并投入生产，我局已对此予以了查处。根据贵州博远环咨科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

二、在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

1. 控制废水污染物排放。初期雨水经收集和沉淀池处理后，直接排入东面的水塘；研磨工序产生的废水经沉淀池沉淀处理后循环回用；生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。
2. 强化废气污染防治。拋光、打磨产生的粉尘经湿法除尘系统处理后外排；拋丸粉尘经设备自配收尘器处理后外排，外排粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。
3. 加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4. 妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。除尘系统收集的粉尘、金属边角料集中收集，暂存于一般固废暂存间定期外售废品站；沉淀池沉渣经压滤机压滤后送往垃圾填埋场填埋；废润滑油收集于危废暂存间，定期交有资质的单位处理，危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾统一收集后交由环卫部门送往垃圾填埋场填埋。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须申请排污许可证或完成排污许可信息登记。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

 2020年12月04日

抄送：仙槎桥镇人民政府 贵州博远环咨科技有限公司