邵环评[2020] 076号

关于湖南纤美迪工艺品有限公司毛发洗涤建设项目

环境影响报告表的批复

湖南纤美迪工艺品有限公司：

你单位报送的《湖南纤美迪工艺品有限公司毛发洗涤建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资200万元在邵东市牛马司镇海角村（E111.65824° N27.27027°）租赁邵东市特丽洁洗涤服务有限公司的厂房建设毛发洗涤项目，主要建设内容有毛发洗涤车间、烘干间、原料仓库等主体工程。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目符合国家产业政策要求。根据山东程乐环保科技有限责任公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的运营过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作： 1、控制废水污染物排放。生活污水经化粪池预处理后，依托邵东市特丽洁洗涤服务有限公司污水处理站处理；洗涤废水经酸碱中和，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再依托邵东市特丽洁洗涤服务有限公司污水处理站处理。外排废水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 2、强化大气污染防治。该项目依托邵东市特丽洁洗涤服务有限公司的生物质锅炉提供蒸汽，锅炉烟气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB31271-2014）；烘干工序在密闭的烘干间进行，烘干时排放的异味、污水处理站产生的恶臭、配料过程中挥发出的氨气须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对相关设备采取基础减振、消声、隔声等措施，确保东、西、南、北面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。生活垃圾收集后交由环卫部门处理；锅炉炉渣依托邵东市特丽洁服务有限公司固废暂存间暂存，用作农肥；水浴除尘沉渣、污水处理站污泥压滤后，定期清理运送至城市生活垃圾填埋场处理。

5、强化风险防范措施。编制公司突发环境事件应急预案，依托邵东市源辉工艺品有限公司化学品储存区围堰、水喷淋设施防止泄漏事故的发生，加强危险化学品使用、储存等各个环节事故风险防范，确保环境安全。

6、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目污染物排放总量控制指标：CODcr：0.21t/a、氨氮：0.01t/a；SO2：0.04t/a、NOX：0.05t/a。

四、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须申请排污许可证或完成排污许可信息登记。

五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2020年12月31日

抄送：牛马司镇人民政府 山东程乐环保科技有限责任公司